[bookmark: _GoBack]南宁市卫生学校护理虚拟仿真实训室软件硬件购置子项3
裸眼3D屏幕及配套设备项目参数及价格公开征集公告
（货物类）

根据学校护理虚拟仿真实训室软件硬件购置子项3裸眼3D屏幕及配套设备项目采购工作需要，现拟对护理虚拟仿真实训室软件硬件购置子项3裸眼3D屏幕及配套设备项目公开进行参数及价格的征集，诚邀符合条件的生产企业或供应商前来报名参与。
一、项目概况
本项目拟采购裸眼3D屏幕及配套设备1套，预算20万元，资金来源为2026年中央现代职业教育质量提升计划资金（南财文〔2025〕496号）。传统平面教学设备无法立体展示人体解剖结构及临床操作流程，导致学生空间认知弱、实训代入感不足。本屏幕无需辅助设备即可实现三维立体显示，适配护理虚拟仿真教学系统，用于课堂实训、技能演示及重难点可视化教学，解决传统教学痛点。项目已通过教研室论证及校领导审批，具备实施条件。 
二、项目需求及控制价
	序号
	货物名称
	采购需求（用途、功效等）
	单位
	数量
	控制单价（元）

	1
	裸眼3D屏幕及配套设备
	具体明细详见附件
	套
	1
	200000.00 

	人民币：控制总价（大写）：‌贰拾万元整‌  （¥200000.00）      


本项目控制总价200000元。
三、需提交的材料
参与征集的供应商需按以下顺序准备并提交材料（格式自拟）：
参与征集的供应商需按以下顺序准备并提交材料（格式自拟）：
1.有效的营业执照复印件（需加盖公章）。
2.项目需求及报价方案（具体明细详见附件，可对参数及报价自定义修订补充，原则上修改参数不低于公示参数，单项报价不能超过项目控制单价，总价不能超过项目控制总价，补充修改部分需标注说明）。
四、参与征集单位资格要求
1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次项目服务的供应商。
2.本项目资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.不接受联合体提交材料。
五、公告时间及提交方式
公告期限为本公告发布之日起4个工作日。请意向单位于2026年7月9日9:00前将所需提供的征集材料一式五份装入档案袋密封，并在密封袋四周盖章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式并加盖单位公章，报送至南宁市西乡塘区罗文大道16号南宁市卫生学校图书综合楼1509信息科，如邮寄请联系项目归口管理部门联系人。在公告期限截止前将服务响应及报价方案可编辑电子版发送至邮箱583401636@qq.com。
备注：除营业执照复印件、相关资质证书复印件外，报价方案不能出现报名公司名称，否则作无效处理。
六、其他说明
1.本次市场征集仅为我校了解市场情况、收集信息之用，不构成任何采购承诺，不作为后续招标、谈判或询价的唯一依据。我校无需对所有提交材料的供应商作出回应。
2.所提交材料恕不退还，我校承诺对商业信息予以保密。
3.供应商应对所提供资料的真实性、合法性承担法律责任。如发现虚假信息，将取消其参与资格。
4.在征集期间，我校可能根据项目需要要求供应商进行补充说明，敬请配合。
5.未按要求提交资料或超期者视为自动放弃。
七、对本次公告提出询问，请按以下方式联系:
项目归口管理部门：现代教育技术与信息管理科
联系人：滕曼利，联系电话：0771-3370706，联系地址：南宁市西乡塘区罗文大道16号南宁市卫生学校

附件1：南宁市卫生学校项目响应参数及报价方案
附件2：裸眼3D屏幕及配套设备项目需求一栏表
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附件1：
南宁市卫生学校__________________项目响应参数及报价方案

	序号
	货物名称
	响应参数
	单位
	数量
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	总报价（元）
	

	商务条款

	



说明：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。










附件2：
南宁市卫生学校护理虚拟仿真实训室软件硬件购置子项3
[bookmark: _Toc254970490][bookmark: _Toc254970631]裸眼3D屏幕及配套设备项目需求一栏表
	
序号
	货物（或服务）名称
	参数
	单位
	数量
	控制单价建议（元）
	合计（元）

	1
	P1.53室内高清全彩屏
	1、模组型号 P1.53表贴三合一；
2、像素结构 1R1G1B；
3、像素间距 1.53mm；
4、像素密度 422500Dots/㎡；
5、封装方式：GOB
6、结构特点 灯驱合一 刷新3840Hz；
7、驱动方式 1/52扫描，恒流驱动；
8、模组尺寸 320mm*160mm*15mm；
9、模组分辨率208*104=21632Dots                                                                                                                                10、屏幕尺寸：6080*3040mm                                                                                                                                   11、屏幕像素点：3952*1976=7809152点                                                                                                                        12.散热系统：圆形散热风扇若干，投标时需提供快速散热，国家知识产权局授予的实用新型专利证书，加盖制造商公章，不提供按无效标处理。                                                                                         13、本项目LED显示屏不接受ODM产品，要求LED显示屏认证证书中申请人(委托人)，制造商(生产者)，生产企业三者名称须一致或为同一集团，法人企业，并提供提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商鲜章，不提供按无效标处理。                                                                           14、本系统GOB模组数量361张，备品模组9张，共计370张。     
	平方
	19
	6880
	130720

	2
	LED专用开关电源
	1、输入电压 AC200-240V 2.5A 50、60Hz                                                                                                                                  2、输出电压 DC4.5V～5V 40A；
3、输入频率范围：50-60Hz                                                                                                                                  4、本系统电源62台，赠送备品电源2台，共计64台。
	台
	62
	70
	4340

	3
	接收卡
	1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据，无需配转接板，减少接插HUB板，减少故障点，降低故障率。
2、本产品全部物料国产化，在保证产品性能及质量的情况下，全部采用高性能国产芯片、物料。
3、最大带载：最大带载：26万像素点（512*512），常规芯片 128*1024，PWM 芯片 256*1024。
4、最大支持1/128扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。
5、为方便不同客户，兼容支持两种调试操作模式，模式一：一键发送所有参数并自动固化到接收卡，模式二：模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送、固化。
6、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片，只需要1个固件版本即可支持士兰微等主流芯片模组。
7、支持数据组交换，智能描组功能，无需了解接收卡与模组之间的排线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置，即可完成修改HUB接口数据组交换。
8、支持双程序备份功能，即使升级过程中断电，产品仍能正常启动运行，保证产品后续升级的安全性。
9、支持升级程序后自动重启生效，使得客户不用去现场，可以通过互联网云平台远程实现接收卡程序升级。
10、支持接收卡与发送端设备绑定双向加密，安全性能更高。
11、通讯方式，采用两个千兆网口通讯，输入口和输出卡可自动识别无需设置，即插即用，不同接收卡可任意排序，纳秒级同步。
12、灰度等级，支持256-65536级任意灰度等级设置。
13、支持高灰高刷、一级起灰、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。
14、支持亮度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。
15、支持修边修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线。
16、支持接收卡画面旋转功能，实现0度、90度、180度、270度画面显示。
17、支持抽点显示与数据偏移，支持异形构造功能，可快速完成异形屏带载。
18、支持接收卡固件程序、配置参数回读，通过软件可回读接收卡的固件程序和配置参数并保存到本地，避免繁复操作，方便进行产品维护。
19、支持接收卡之间网络通信状态检测，反馈数据包总数、错误包数、在线接收卡数量等数据。
20、支持Mapping 功能，可清晰获取接收卡的位置和走线方式，让箱体连接轻松简单，问题箱体能快速定位。
21、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。
22、支持灯板标序功能，实现模组布局可视化调试，极大缩减现场调试时间。
23、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。
24、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。
25、接收卡均采用工业级标准物料以及工业级设计，支持工作环境为-40℃~80℃。
26、电源适配，支持 4.0V~5.5V 直流电压，支持宽电压。
27、为方便工程商，支持接收卡参数锁定功能，避免客户弄乱参数使得LED屏显示异常。
28、自动断电功能：可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时,自动断电,或打开风扇空调降低温度,保证屏体安全。
29、固件升级：支持多类型接收卡程序混合升级相互不影响，便与升级维护。
30、软件可以自动识别接收卡带载区域大小，自动识别接收卡连接顺序。
31、提供CQC认证、FCC认证、CE认证、RoHS认证的报告复印件，加盖制造商鲜章。
32、本项目产品不接受ODM产品，要求认证证书中申请人(委托人)，制造商(生产者)，生产企业三者名称须一致或为同一集团，法人企业，并提供证书复印件，加盖制造商鲜章，不提供按无效标处理
	张
	40
	110
	4400

	4
	二合一处理器
	1、集成多画面视频处理、发送卡功能、投屏及U盘本地播放（选配）的多合一控制器；
2、带载面积：1040万像素点(VP1640A)，最宽可达16000点，最高可达4000点；
3、同时支持4路4K超高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能；
4、支持4画面任意布局，画中画PIP、画外画POP；
5、DP1.2接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI2.0接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI1.4接口x2（3840x2160@30Hz）、DVI1.0接口x2（1080p@60Hz)；
6、Type-C接口x1（DP协议3840x2160@60Hz，极限宽高4096点，与DP1.2接口二选一输入，选配）、SDI输入接口x1（选配）、SDI环出接口x1（选配）；
7、RJ45连接控制主机（中控），支持RS232协议、USB调试口x1、Wi-Fix1用于手机APP/电脑无线控制、红外/红外延长控制x1、4G模块x1（远程控制，选配）；
8、支持音频输入x1（3.5mm接口）、音频输出x1（3.5mm接口）、HDMI和DP音频解析输出、多功能卡音频输出；
9、输出：千兆网口x16，卡扣上下，网口带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口65W，最宽4096/最高2048；网口自由划分，任意重叠；网口可以不按照矩形走线，留空不算带载；
10、支持高清投屏、本地U盘播放（选配）；
11、红外遥控器及红外延长线（选配）；
12、支持无线网络（Wi-Fi station模式、AP模式、Wi-Fi station+AP模式）；
13、配3.5英寸彩色液晶屏（320x480）、带灯金属自锁电源开关、水晶按键15个，可以选择多种模式的屏幕测试及可视化操作；
14、支持一键黑屏功能、一键冻结功能，旋钮与ESC联动，优秀的人机操作，方便用户快捷操作/应急操作；
15、支持按键锁及延时锁功能，防止操作中/离场后非专业人员误操作；
16、LCD屏支持输入接口状态监控、输出网络状态监控；
17、支持工作温度显示，监控机器运行环境状态；
18、支持对当前设置进行保存，最多可保存8组模板参数，可将参数保存至相应的模式中，方便客户直接调用；
19、支持EDID配置，DVI/HDMI/DP输入模式时，支持常用输入分辨率预设及自定义调节；支持EDID导入；
20、支持连接设置功能，无需电脑，直接通过面板设置各个箱体的连接；
21、支持画面锐度，饱和度，色温，亮度等设置；
22、支持画面截取功能，支持去黑边/裁剪功能；
23、支持图像旋转、水平镜像和垂直镜像等；
24、支持即设即存，简化用户繁琐的设置和手动储存过程，无需人工保存，断电开机参数仍保留在设备中；
25、前面板的开关、显示、按键、旋钮采用人体工程学设计，操作路径用时最短；
26、后面板左中右调试、输入、输出分区，便于使用；上下低速高速信号分离，确保高速度信号可靠性；
27、可维护性强，支持USB高速升级链路、支持接收卡信息回读、支持接收卡固件版本升级自动检测；
28、采用2U标准工业机箱，机箱进风口采用防尘设计，在满足通风散热要求基础上，外壳防护符合设计要求，降低设备内部积尘导致的散热、短路等风险，提升产品环境适应性；
29、工作温度：-20℃～50℃，存储温度：-20℃～60℃，工作湿度：20%RH～90%RH，无冷凝；
30、操作安全：保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1秒后0V；
31、整机绝缘：为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在30℃，95%RH的环境下经过，48h的湿热处理；
32、接地处理：设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试；
33、跌落测试：保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受750mm高度不同方向跌落3次跌落试验测试，无危险呈现；
34、恒定力作用：视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S；
35、提供CQC认证、FCC认证、CE认证、RoHS认证的报告复印件，加盖制造商鲜章。
36,本项目产品不接受ODM产品，要求认证证书中申请人(委托人)，制造商(生产者)，生产企业三者名称须一致或为同一集团，法人企业，并提供证书复印件，加盖制造商鲜章，不提供按无效标处理
	套
	1
	13000
	13000

	5
	显示屏钢结构
	现场制作显示屏框架易结构（无需焊接，确保模组拼接平整度接近最完美效果），四周装修包边处理；（前维护磁吸壁挂式结构）显示屏厚度80mm,LED显示屏钢架结构，投标时需提供显示屏支撑结构和抗摔结构，国家知识产权局授予的实用新型专利证书复印件，加盖厂家公章。
	平方
	19
	600
	11400

	6
	播放系统
	1.处理器：I7-13700kf（独显）
2.内存：32G
3.硬盘：1T固态硬盘
4.包含23英寸显示器
	台
	1
	12000
	12000

	7
	配电柜
	15KW带PLC：支持远程上电功能，支持一键启停
	台
	1
	1500
	1500

	8
	智能无线同屏器
	1、支持多种分辨率输出信号（1080P/720P/480P，16:9）。
2、无线规格：5GHz，802.11ac 2T2R，外置双立柱式天线设计，支持无线直连、无线桥接网络等连接使用模式。
3、设备接口：HDMI输出接口*1，VGA输出接口*1，Type-C供电接口*1，3.5mm音频接口*1。
4、标配HDMI无线发射器，带投屏开关控制按键，免供电、免驱动、免安装，即插即投，可支持所有带HDMI设备，如笔记本、台式机、点歌机、播放器、机顶盒等，无线投屏到显示设备，无系统、性能要求。
5、支持谷歌浏览器、Google Home App投屏；支持苹果/安卓系统手机平板、Windows/macOS电脑等设备，支持安卓、Windows自带Miracast协议投屏，声音和画面同时传输。
6、支持用户设置画面0/90/180/270度旋转显示；支持设备名称、密码自定义修改。
7、支持在没有互联网状态下投屏；支持网页后台管理，要求设备具备10个以上国家语言系统版本可选。                                                                                                8、投标时需提供CTI安全自愿认证报告+CMA质检报告+CNAS质检报告的复印件，加盖厂家公章。
	台
	1
	1500
	1500
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	4寸音柱音箱
	1.系统类型：4"x4 1"x1音柱
2.频率范围：90Hz-20kHz
3.频率响应：100Hz-18kHz(±3dB)
4.灵敏度：98dB SPL 1w/1m
5.输入阻抗：8 ohms
6.额定功率：300W                                                                                                                                                                   7.配置：钕磁高音：25mm 音圈 低音：4 x 85mm 磁钢/25mm 音圈
8.最大声压级：119dB SPL
9.声场辐射范围：80°x60°                                                        
10.输入接口：2xNeutrik® NL4MP
11.箱体尺寸/高/宽/深：667mm x150mm x175mm
12.净重量(只)：8.5千克  有底座
	只
	4
	1500
	6000
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	壁挂支架
	定制
	对
	2
	120
	240

	11
	合并功放
	1.产品参数
规格和性能指标:
失真度  :  <0.01%
音频频率响应:  20Hz-15KHz±3dB
话筒频率响应:  40Hz-15KHz±3dB
音频输入灵敏度/阻抗/话筒: 0.5V/20Kohm
话筒输入灵敏度/阻抗/线路: 70mv/10kohm
EQ控特性 ：15dB
输出阻抗/推荐阻抗： 80hm
电源供应： AC220V
功率 ：2*400W
	台
	1
	2600
	2600
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	一拖二头戴话筒
	1、主机参数:
主机工作电压：DC--12V—14V
工作电流：500mA
功耗：6W
显示屏：LCD*1
射频载波范围： 615~695MHZ
工作距离：200米
制式：FM
导频方式：数字导频
最大频道数：520
系统兼容性：10台同时使用                                                       
频率响应：80HZ ~ 15KHz (±3db)
动态范围：> 110db
系统失真/总谐波失真THD：< 0.5%
信噪比：S/N> 100db（A）
射频灵敏度：-100dbm for 30db S/N Ratio
镜像抑制：> 75db
输出接口：(XLRx1)/(1/4-inch connector×1)
音频输出水平：(XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV)
输出阻抗：(XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ)
显示方式：LCDx1
电源要求：12V/500mA
工作温度范围：0-50 ℃
接收灵敏度：-105dBM分集接收
失真度THD：<0.01% 
音频输出电压：0.3V
邻频干扰抑制：>60dB
接收机:44.4mm高*240mm宽185mm深
2、话筒参数：
拾音器类型：舒尔头戴动圈式
咪芯指向性：心形指向
拾音灵敏度：>-20dBM（1V）
发射功率：>+20dBM(10mWH)
麦克风功耗：150mA
有效距离：无障碍直线200米
音频响应：50HZ—18KHZ
频率稳定度：+-0.001% 
防手机电磁波：有 
增益：20db
输入阻抗：5KΩ
射频输出功率：30mW
副波抑制：> 50db
导频：数字导频
显示方式：LCD
电源要求：1.5V*2(AA)
电池寿命：> 5小时/ 以1800mA计算
手持长度：24CM
拾音有效距离：20cm /电容 40cm             
工作频率:610-780MHz采用微电脑CPU控制
频率稳定度：±0.002%
FM最大调制频率偏: ±45KHz
增益：10db
通讯指令：采用微电脑CPU控制
电量提醒：智能电池欠压预警显示
电路指标：PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路
杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控
	套
	1
	2300
	2300
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	智能反馈抑制器
	4路万能输入接口,每路有独立48V供电
高、中、低电平可调。
面板一键专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换，增加话筒拾音距离 30-100CM以上
标准1U机箱，高档拉丝铝合金面板。
1路线路输入莲花接口
1路线路输出莲花接口
面板有系统信号音量大小调节
面板有线路输入信号音量大小调节
2吋TFT彩屏显示屏 
 技术参数：
1、供电方式：AC~220V，50Hz 
2、消耗功率：30W
3、频率响应：20Hz~20KHz
4、采样率：32KHz
5、THD:<0.1%@1KHz
6、信噪比：>90dB
7信号延时：11ms
8、CMRR：>25dB（50Hz~20KHz）
9、输入阻抗：话筒输入:47KΩ线路输入:10KΩ
10、音乐输入:10KΩ，远程输入:10KΩ
11、输出阻抗：主输出:220Ω，线路输出:1KΩ
12、录音输出:1KΩ，远程输出:1KΩ
	台
	1
	2000
	2000
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	8 路电源时序器
	最大输入功率：30A
最大输出总功率：5000W  
单路输出功率：13A  2000W
输出电源插座：铜万能插座
输出路数：8路受控，1路直通
间隔时间：1秒
供电方案：变压器
电源线：3*4平方的电缆线，电缆线配置长度为1米（带插头）
产品尺寸(mm)：482*250*48.5
产品净重：3.4KG
产品毛重：3.7KG
	台
	1
	1500
	1500
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	主电缆线
	配电房到屏体配电柜电缆线
	项
	1
	3,000
	3000

	16
	电源线
	配电柜到屏体配线
	根
	8
	300
	2400

	17
	网线
	控制室到屏体配线，最大功率11400W 4.0平方3芯线3组       
6类8芯网线
按布线图预留到位
	组
	1
	1100
	1100

	
	
	
	
	
	总价
	200000
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