附件1
[bookmark: _GoBack]相思湖校区B1实训室实训环保达标改造二期项目子项2安全消防与废液收纳设备项目服务需求表
	序号
	货物名称
	采购需求（用途、功效等）
	单位
	数量
	控制单价（元）

	1
	干粉灭火器
	手提式4kg
技术要求：充装量（kg）4±0.08,喷射时间≥13S，喷射距离≥3m，工作压力1.2Pa。使用温度-20°-+60°。
	个
	4
	105.00 

	2
	二氧化碳灭火器
	手提式5kg
技术要求：充装量（kg）4±0.08,喷射时间≥13S，喷射距离≥3m，工作压力1.2Pa。使用温度-20°-+61°。
	个
	4
	245.00 

	3
	废液收集桶
	350mm*250mm*460mm
技术要求：1、移动废液收集装置：导静电安全漏斗：采用PP材质，直径≥160mm，可盛放有机溶剂，向漏斗中倾倒液体时，容器中的空气可以通过排气通道排出，漏斗内设有防缓冲排气孔，避免倾倒废液时储液桶内气体排出反冲起泡现象。
2、活性炭过滤器：采用PP材质，有效过滤废液产生的有害气体，维护实验室环境。过滤器上的时间标签将以红色进度条的方式记录使用时间，提醒使用者按期更换过滤器。 
3、液位报警器：当液面达到报警位置时，可发出声光报警。液位浮球与液位报警器之间无需电路引线连接，实现完全物理隔离，确保使用安全。内置可更换电池（12伏23安），无需外接电源，液位报警器具备优良的密封性能，可有效吸附颗粒，防止易燃气体或液体与内部电路接触产生危险。
4、防静电导线：有效排除有机溶剂产生静电的影响。
5、废液桶：采用PE材质，15升，尺寸：350mm*250mm*460mm
6、盛漏托盘：外尺寸：440mm*295mm*80mm,内尺寸：410mm*265mm*75mm，有效盛放废液试剂，防止危险化学废液收集、暂存、转移过程中倾倒、破损造成的遗撒、泄露，避免产生二次污染，保护实验室环境，呵护实验人员的身体健康。
7、推车容积：50加仑（190L）
8、推车尺寸 ：长×宽×高 =685×535×740mm
9、自带万向轮，可根据现场需要随意移动，使用方便
	个
	8
	7200.00 

	控制总价（大写）：_伍万玖仟元整_（小写：¥_59000元_）



