附件1
两校区医学类专业实训设备更新及安全保障提升项目子项3固定义齿实训设备采购项目服务需求表

	序号
	货物名称
	采购需求（用途、功效等）
	单位
	数量
	控制单价（元）

	1
	口扫一体移动工作站
	[bookmark: _GoBack]口扫一体移动工作站包括数据显示设备、移动可升降推车、口腔数字印模仪
为保证产品质量及兼容性，移动可升降推车的移动支架和UPS电源必须为同一生产厂家，非DIY拼装。
1、 数据显示设备
（一）参数
1、操作系统：Windows 11
2、触控一体机：白色触控23.8英寸FHD 
3、处理器型号第12代英特尔 ：酷睿12-12700F
4、显卡芯片：RTX 3060显卡12G显存
5、内存容量：16G DDR4
6、硬盘描述：固态硬盘1TB
7、分辨率：1920*1080  IPS
8、音频音响：内置2.0声道立体声高品质扬声：
9、电脑接口：3.0 USB-2个，内置WIFI 
（二）配置安全管理平台
1、基础功能：支持浏览器通用功能，包括浏览器地址栏、标签栏、插件栏、状态栏、收藏夹管理、下载管理、数据清理、快捷键、鼠标手势、开发者工具等功能；浏览器内核支持（Windows）：Windows平台支持IE和Chromium双内核，支持IE多版本渲染模式，支持双内核智能切换，兼容策略从管控后台下发并实时生效；浏览器内核支持（信创/Linux）
2、平台具备国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书，（供货时需提供证书电子扫描件加盖投标人公章）。
3、数据云端同步：支持用户数据同步管理，可实现切换设备后数据云端同步，支持由用户个性化设置与管理平台同步的数据类型。（供货时需提供功能截图加盖投标人公章）
二、移动可升降推车
1、通用或者专配口扫架
2、口扫头放置盒
3、规格为98*58*57cm（包含滑轮尺寸），四个静音滑轮，便携刹车。
4、具备不间断UPS电源，与移动升降推车一体成型，跨诊间移动无需重启.。
5、电池功率：360W
6、电池电压：24V
7、电池容量：9AH
8、输入电压范围：162-268V续航：25分钟
9、电池状态：红蓝黄指示灯提醒
三、口腔数字印模仪
1、机身符合人体工学设计，握持无负担，不含线材重量≤120g.
2、扫描速度20帧/秒，成像精度为单牙位≤0.01mm。
3、扫描最大景深22mm。
4、软件智能算法自动去除杂余数据，自动拼接并且扫描质量壳自动提示。
5、软件具有多场景扫描功能，包括：精细扫描，金属牙扫描，无牙颌扫描，动态咬合，多位置咬合，印模扫描。
6、软件支持自动、手动排牙，医生最多可输出四个矫正方案。
7、扫描头尺寸：93mm×30mm×26mm，标准头扫描窗为16mm×12mm，小型扫描头扫描窗为12mm×9mm。
	套
	1
	70000

	2
	三槽熔蜡器
	1、三槽位设计。
2、旋钮式温控开关。
3、电源功率300W。
4、产品槽深≥2.2CM
5、产品规格106mm*120mm*60mm
	台
	10
	500

	3
	蜡刀加热器
	1、反应灵敏，不管任何角度把蜡刀放入加热腔中，就会立即反。
2、加热效率高2-5秒完成加热，按键简单。
3、智能设计，独特保护措施，把蜡刀访日加热腔中静止不动加热器连续反应3次后会红灯闪烁，不再加热，把蜡刀拿出后恢复正常，有效保护加热器延长使用寿命。
4、电压频率：22V/50HZ±10
5、产品功率：130W
6、电气绝缘等级：二级
	台
	100
	550 

	
	控制总价（大写）：_壹拾叁万元整_（小写：¥_130000元_）



