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	项目名称
	货物 / 服务名称
	参数
	单位
	数量
	控制单价建议（元）
	合计金额（元）

	教学资源存储提升项目
	企业级分布式存储
	1.硬件参数：规格：2U，内存：2*32GB DDR4 3200，系统盘：1*480GB SATA SSD，缓存盘：2*960G SSD，数据盘：2*8T SATA，标配盘位数：12个，电源：白金，冗余电源，接口：2千兆电口+2万兆光口。 aStor-EDS1150-W标准产品,每台含： 3年* EDS基础运维服务; 深信服企业级安全分布式存储软件V5.0（EDS容量型存储授权-16T）；
2.存储分为硬件和软件两个部分，硬件使用通用服务器，软硬件解耦。软件部分按容量进行统一授权，同时提供块、文件、对象服务，软件一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费；
3.要求存储提供高可用能力，在三节点同时提供块/文件/对象三种存储服务时，可实现单节点损坏和单磁盘损坏存储系统依然可读写，且性能稳定；（招标时需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）
4.为降低硬件替换及维护过程中的数据丢失及业务中断风险，所投产品需支持磁盘维护模式能力，系统管理员可根据业务需求选择【效率优先】模式或【安全优先】模式；（招标时需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）
5.支持在集群满载（容量使用率达90%）的条件下仍能保持性能稳定，衰减不超过5%；
6.集群进行扩容操作后，支持数据重建平衡，并对数据重建智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响，同时也支持配置数据平衡时间策略，在业务空闲时间端执行数据平衡，避免数据平衡对业务产生影响；（招标时需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）
7.支持块存储LUN和主机间拓扑展示功能，当前授权服务器和LUN之间的对应关系方便用户查看以及故障定位；（招标时需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）
8.块存储混闪配置（缓存层采用SSD ，容量层采用HDD）在2ms稳定时延下，单节点可提供不至少15万IOPS，集群扩容可实现线性增长，三节点集群满足50万以上IOPS处理能力；
9.提供快照链状结构展示页面，方便用户管理快照数据和进行快照恢复；（招标时需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）
10.存储策略，支持以LUN为粒度配置副本数、分层QOS、条带数等存储策略，以实现在性能、成本，可靠性等指标上的平衡兼顾；（招标时需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）
11.为保障兼容性，本次投标产品能够兼容原有深信服桌面云集群，实现存储资源扩容。（中标之后要求供应商要提供厂家对接承诺函，并加盖投标人公章）
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