南宁市卫生学校相思湖校区实训室配套空调、“邕城医护”劳务品牌建设配套空调项目竞价采购文件

一、项目信息

1、项目名称：南宁市卫生学校相思湖校区实训室配套空调、“邕城医护”劳务品牌建设配套空调项目
2、项目联系人及联系方式:盘珊杉 0771-3939372
3、采购单位:南宁市卫生学校

4、供应商基本要求:（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。（2）符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。（3）已在政采云平台系统注册并通过资质初审的供应商。

5、采购方式：政府采购—电子卖场、在线询价

6、采购需求：
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	控制单价（元）
	金额（元）

	1
	微生物及化学实训室配套空调-立柜式空调
	用于实训室环境温控，保障实验设备正常运行及师生实训舒度。

1.空调类型立柜式（柜机）

2.冷暖型（带辅助电加热）
3.匹数3匹、变频（全直流变频）

4.适用面积 32~50㎡（客厅/大空间）
5.能效等级:新1级
6.送货上门及负责安装调试
7.空调设备安装及空调线路铺设：包括但不限于设备定位与固定、室内外机连接管线布设、电源接线调试、设备运行检测等核心环节。
8.包含安装所需的所有辅材及高空作业费，空调外机铁架、5米铜管、排水管、钻墙孔、布线(含材料)、空气开关等。（铜管等辅材按实际需要量提供，因经费有限，不再另行计费，超出部分也由中标方承担费用，请提前做好必要的现场勘探工作）

9.包含安装所需的防盗网/百叶窗拆装及恢复原状（如需）。

	台
	9
	6000
	54000

	2
	护理实训室配套空调-吸顶嵌入式空调
	1.吸顶嵌入式3匹空调
2.变频，白色
3.适配教室吊顶布局，静音恒温、四面出风

4.一级能效
5.冷暖型

6.送货上门及负责安装调试
7.空调设备安装及空调线路铺设：包括但不限于设备定位与固定、室内外机连接管线布设、电源接线调试、设备运行检测等核心环节。
8.包含安装所需的所有辅材及高空作业费，空调外机铁架、20米铜管（每台空调10米）、排水管、钻墙孔、布线(含材料)、空气开关等。（铜管等辅材按实际需要量提供，因经费有限，不再另行计费，超出部分也由中标方承担费用，请提前做好必要的现场勘探工作）

9.布线要求：线路需从安装所在楼层的配电房引出，从吊顶内敷设，避免与水管、燃气管并行，与强电其他线路间距不小于30cm,与弱电线路间距不小于50cm。中标人需确保空调线路安装完成后可正常运行，保障其使用功能，线路铺设产生的一切费用均由中标人承担（包含材料费）。
10.包含安装所需的防盗网/百叶窗拆装及恢复原状（如需）。
	台
	2
	9000
	18000

	3
	“邕城医护”劳务品牌建设配套空调-立柜式空调
	立柜式（柜机）3匹

其他参数：
1.能效等级：一级

2.APF：4.70

3.额定制冷量(W)：7330

4.额定制冷功率(W)：1945                                                                                    5.额定制热量(W)：10000

6.额定制热功率(W)：2850

7.电辅热功率：2400

8.室内机噪音dB(A）：22-47

9.室外机噪音dB(A）：56

10.循环风量（m3/h)：1550

11.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ

12.冷媒：R32

13.送货上门及负责安装调试
14.空调设备安装及空调线路铺设：包括但不限于设备定位与固定、室内外机连接管线布设、电源接线调试、设备运行检测等核心环节。
15.包含安装所需的所有辅材及高空作业费，空调外机铁架、5米铜管、排水管、钻墙孔、布线(含材料)、空气开关。（铜管等辅材按实际需要量提供，因经费有限，不再另行计费，超出部分也由中标方承担费用，请提前做好必要的现场勘探工作）

16.包含安装所需的防盗网/百叶窗拆装及恢复原状（如需）。
	台
	1
	8000
	8000

	合计
	¥80000；人民币大写：捌万元整

	商务要求

	报价要求
	1.供应商的单项报价不得高于控制单价，投标总报价≤项目预算价。

2.本项目报价已包含货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、材料、培训、技术支持、售后服务等费用；必要的保险费用和各项税费一切相关费用。学校不再支付任何额外费用。

	送货时间、方式
	1.签订合同之日起30天内完成供货，并完成安装调试合格、确保电器设备可正常使用。工作日周一至周五早上9:00-12:00,下午15:00-17:00，周末暂不收货（特殊情况外按采购方送货）。

2.送货地点：南宁市卫生学校相思湖校区
3.必须提供本地化免费送货上门服务，并送到指定地点，暂不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货，安排人员安装和讲解指导使用。如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递或物流的方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。

	质量要求
	1.供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。

2.供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

	售后服务
	1.供应商所提供的产品须是符合国家标准、知识产权、正规厂家等合法来源，无翻新、无瑕疵，并为所提供产品负相应的法律责任。

2.按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物提供不少于6年免费整机质保，质保期自所有设备安装调试合格、通过验收并签署验收报告之日起计算。（若设备厂家官方质保年限、保修标准优于本条款要求，一律按厂家更高标准执行。）质保期内，所有设备的维修、配件更换、人工、上门服务等全部费用均由供应商承担，校方无需支付任何额外费用。若设备在质保期内出现非人为质量缺陷，供货方须在1个月内完成免费更换。若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。

3.供应商应严格依照采购人订单及订数配送，送交到采购人的产品不能有质量问题。若验收时发现有质量不合格的产品，以及与订单不符的产品，一律予以退货，由此造成的损失及费用全部由供应商承担。

4.安装调试服务：所有设备均由供应商提供专业工程师免费上门安装服务，严格按照设备安装规范及食品安全、消防安全相关标准施工。安装过程中严格遵守学校管理规定，做到安全文明施工，每日完工后清理现场垃圾，不影响学校正常教学及后勤秩序。设备安装完成后，供应商将逐台进行功能调试，确保设备运行参数符合采购方要求，性能达到出厂标准。调试完成后，进行现场验收，提供详细的设备操作说明、合格证、保修卡等资料，验收合格后签署验收报告。

5.操作培训服务：设备验收合格后，供应商提供免费的操作培训服务，提供至少1次现场操作培训，使采购方工作人员熟悉货物的使用、维护及简单故障排查。具体安排如下：培训对象：实训教学等相关使用人员。培训内容：设备基本操作方法、日常维护保养要点、常见故障排查方式、安全使用注意事项等。培训方式：现场实操演示+一对一指导，确保每位操作人员都能独立熟练使用设备，掌握基本的维护技能。培训资料：提供纸质版的《设备操作手册》《维护保养指南》，方便后续查阅。质保期内，如校方有人员变动等新增培训需求，供应商免费提供补充培训服务。

6.故障响应与终身维修服务：设备实行终身维修服务机制。质保期内，设备出现任何故障问题，供货方须在15分钟内完成故障响应对接，2小时内安排技术人员抵达现场处置，全程提供免费维修服务，直至设备恢复正常使用。若设备故障、系统问题复杂，24小时内无法完成修复的，供货方须在五个工作日内免费提供同规格、同型号备用设备，保障学校实训教学工作正常开展。质保期外，供货方可持续提供终身维修服务，仅收取合理的配件成本费用，无上门费、检修服务费。









	付款条件
	1.本项目无预付款，我单位组织验收合格后，方可开具增值税普通发票，我单位收到发票且财政审批该项目用款计划后一次性支付全部款项。
2.支付前，乙方应开具等额发票给甲方，否则支付顺延引起的责任由乙方承担。

	注意事项
	1.合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。

2.一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。

	验收要求
	1.资料与参数符合性验收：供货方所供全部设备的规格型号、配置参数、功能性能、材质工艺、数量规格等，须完全匹配本项目招标文件、采购合同及论证确认的技术参数要求，无参数偏差、配置缩水、货不对板等问题，所有设备需附带产品合格证、出厂检测报告、说明书等全套完整资料。

2.设备外观质量验收：所有到货设备外观完好无损，机身平整光洁，无磕碰变形、表皮脱落、划痕掉漆、锈蚀污点等外观瑕疵；设备五金配件、接口按键、玻璃面板等部件完好齐全，安装规整，无松动、破损、缺失情况。

3.设备结构安全验收：设备整体结构稳固、装配严实，机架、柜体、承载部件焊接及连接牢固，运行无晃动、异响、松动等问题；设备安全防护装置、联锁装置、报警装置齐全有效，电气、水路、气路布局规范，无安全隐患，符合实训室安全使用标准。

4.功能性能验收：所有设备安装调试完毕后，各项功能运行正常，技术指标、运行精度、工作参数达到论证及采购要求，可稳定满足日常实训教学、实验检测等使用需求，无功能缺失、性能故障、运行异常等问题。

5.安装调试验收：供货方须按规范完成设备搬运、安装、接线、调试等全部工作，设备摆放位置规范、安装工艺标准，调试完成后可直接投入正常使用，安装现场整洁规范，符合相关标准。

	其他要求
	
采购公告发布后第二个工作日上午9:00统一进行现场勘探，集合地点南宁市卫生学校相思湖校区图书综合楼16楼1614办公室。联系人：廖老师17389806673


注：本项目不允许负偏离，竞标人的任何负偏离将被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。

二、响应文件要求

1、报价文件。应包含以下材料：

（1）报价表按照采购文件中的需求品类进行报价（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、单价、金额等内容）单项报价不能超过单项控制价。 
（2）采购项目需求响应文件（包含技术响应和商务响应）。 

2、单位营业执照复印件

3、法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件
4、声明书（格式后附）

5、供应商直接控股股东信息表（格式后附）

6、供应商直接管理关系信息表（格式后附）

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章递交，否则竞价无效。

声明书（格式）

致：             ：（招标采购单位）

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部采购文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与项目有关的一切数据或资料；

(4)响应采购文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺:

（1）我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）我公司无下列相互串通投标的情形：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（3）我公司承诺无下列恶意串通的情形：

①供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.我方在此声明：

（1）我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

（2）在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           帐号/行号：           
7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：                
供应商（盖公章 ）：                               
年    月    日
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：               
供应商（盖公章）：                
                                        年    月    日
如有意向品牌，可列三个品牌供参考。下同


校内论证报告中，有2个部分的故障响应与维修服务，维修响应时间不一致，建议归口部门修改完善。


请后勤科及需求部门确认本项是否属于市场常规保养服务，如提出超常规服务，可能引起质疑。


可删除。


需求中要求潜在供应商到校现场勘探，请后勤科列出现场勘探时间及联系人、电话。以利于统一勘查。







